|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cp Start Charge | 成員開啟充電樁 |  | **\*紅色框為必填** |
| API url: http://cpsapi.eki.com.tw/api/Cp/StartCharge | | | |
| **Method** | **POST** |  |  |
| **Header** | |  |  |
| **Authorization** |  | Eki+空格+token |  |
| **Request** |  |  |  |
| serNum | json array | cp serial string array |  |

Request:

{

"serNum":["serial123"]

}

Response:

{

"info": [

{

"Cp": "serial123",

"Result": true

}

],

"success": true,

"message": "success",

"errorCode": "E000"

}

更新紀錄:

2022/05/11:

init